**Specyfikacja techniczna samochodu**

**„Finansowanie dostawy samochodu osobowego dla WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o. w formie leasingu operacyjnego”.**

**Zamawiający:**

**WSSE “INVEST-PARK” Sp. z o.o.**

**ul. Uczniowskiej 16,**

**58-306 Wałbrzychu**

**tel. 74/ 664 91 64**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Parametry samochodu** |
| 1.1 | Pojazd spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1251) oraz warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 502). |
| Pojazd posiada świadectwo homologacji typu zgodnie wymaganymi przepisami, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylające dyrektywę 2007/46/WE |
| Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe spełniają wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. |
| 1.2 | Pojazd fabrycznie nowy (nieużywany i zgodnie z art. 2 pkt 62 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.  Rok produkcji 2025 r. |
| 1.3 | Gwarancja podstawowa na pojazd to 24 miesiące od daty odbioru. Dostawca zapewnia nieodpłatny serwis gwarancyjny, wymagane przez producenta przeglądy międzyokresowe pojazdu w zaoferowanym okresie gwarancji w Autoryzowanych Stacjach Obsługi na terenie Polski (z uwzględnieniem bezpłatnych napraw gwarancyjnych w ASO na terenie Polski, holowania pojazdu na koszt Wykonawcy i wydania pojazdu zastępczego w przypadku przedłużającej się naprawy). Najbliższy punkt serwisowy, który znajduje się w odległości nie większej niż 2 km w linii prostej od siedziby Zamawiającego. |
| 2.1 | **Marka: Skoda**  **Model: Superb**  Fabryczne przystosowanie do przewozu 5 osób  Parametry:  Długość całkowita: 4912 mm,  Wysokość całkowita 1511 mm.  Średnica zawracania 11,1 m. |
| Kolor nadwozia: Szary Graphit |
| 2.2 | Pojazd wyposażony w silnik wysokoprężny, czterocylindrowy, turbodoładowany o pojemności 1963 cm3, o mocy 193 KM |
| Norma emisji spalin: Euro 6 zgodna z przepisami obowiązującymi na dzień złożenia oferty |
| Średnie zużycie paliwa cykl mieszany (wg UE 715/2007 z późn.zm. i aktami wykonawczymi): nie więcej niż 5,9 l/100 km |
| Emisja CO2 wartość uśredniona (WLTP) –154 g/km |
| Typ paliwa: diesel |
| 2.3 | Pojazd wyposażony w automatyczną skrzynię biegów, ilość biegów: siedem (wraz z biegiem wstecznym), napęd 4x4 |
| Pojazd wyposażony w fabrycznie nowe ogumienie zimowe klasy premium, dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu i jego przeznaczenia, obręcze kół oryginalne producenta samochodu, wykonane ze stopów lekkich (aluminiowe) o średnicy 18 cali. Dodatkowy zestaw opon letnich na felgach ze stopów lekkich (aluminiowe) o średnicy 18 cali. |
| Układ napędowy wyposażony w elektroniczny system stabilizacji toru jazdy oraz system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania. |
| 2.4 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem |
| Układ hamulcowy hydrauliczny z hamulcami tarczowymi wentylowanymi na przedniej osi i hamulcami tarczowymi na tylnej osi, hamulec postojowy mechaniczny lub hydrauliczny sterowany elektrycznie |
| Układ hamulcowy wyposażony w system przeciwdziałający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) |
| Układ wspomagający pokonywanie podjazdów (system umożliwiający ruszanie pod górę na stromej i śliskiej nawierzchni) |
| Kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania |
| Asystent utrzymania pasa ruchu; |
| System bezpieczeństwa wspomagający kierowcę (Emergency Assist) |
| System automatycznego hamowania |
| Funkcja rozpoznawania znaków drogowych |
| Funkcja monitorowania martwego pola |
| Asystent skrętu |
| 2.5 | Skórzana wielofunkcyjna kierownica po lewej stronie, podgrzewana oraz z manetkami do zmiany biegów |
| System multimedialny (Android w języku polskim) z kolorowym ekranem dotykowym 13”, kamera cofania, czujnik parkowania z przodu i z tyłu, radio samochodowe z wyjściem USB, złączem Bluetooth z funkcją głośnomówiącą i kompletem głośników (14 głośniki); |
| Radio 13 cali |
| 2 gniazda 12V |
| Komputer pokładowy w języku polskim |
| Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane |
| Czujnik monitorowania ciśnienia w oponach |
| Zawieszenie adaptacyjne DCC |
| Fotel kierowcy wyposażony w podłokietnik z regulacją wysokości oraz regulacją odcinka lędźwiowego |
| Fotele przednie podgrzewane |
| Tapicerka foteli z przodu i z tyłu pokryta materiałem łatwym do utrzymania w czystości (skóra), odpornym na ścieranie i antypoślizgowym w tonacji czarnej |
| Wszystkie siedzenia wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Pasy dla kierowcy i pasażera wyposażone w napinacze pasów. Wszystkie siedzenia wyposażone w zagłówki |
| Zamykany schowek w desce rozdzielczej |
| Pojazd wyposażony w poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera; poduszka chroniąca kolana kierowcy lub kurtyny powietrzne jeśli będzie spełniać funkcje jak wyżej |
| Bezdotykowo otwierana pokrywa bagażnika |
| Elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane lusterka boczne |
| Klimatyzacja automatyczna trzystrefowa |
|  | System monitorowania uwagi i senności kierowcy |
| Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, 3 kluczyki, system „inteligentny kluczyk” (odpalanie silnika przyciskiem bez konieczności wkładania kluczyka do stacyjki); |
| Gniazdo USB –2 szt. - w kabinie pojazdu |
| Przednie światła typu Full LED |
| Tylne światła typu LED |
| Automatyczna regulacja zasięgu reflektorów z funkcją doświetlania zakrętów |
| Bezprzewodowa szybka ładowarka indukcyjna |
| Czujnik deszczu i światła |
| 2.6 | pojazd posiada fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta podwozia |
| pojazd posiada apteczkę, gaśnicę proszkowa o masie 1 kg (przewożoną w pojeździe), trójkąt ostrzegawczy |
| pojazd posiada podnośnik umożliwiający podniesienie pojazdu w celu wymiany kół wraz z niezbędnymi kluczami; dojazdowe koło zapasowe lub zestaw naprawczy |
| pojazd posiada instrukcję obsługi pojazdu i zamontowanego wyposażenia w języku polskim |
| pojazd posiada komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu |